{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":5,"rows_kept":4,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备序号","设备名称","数量","单位","详细技术指标及配(附)件"]
["1","三维非接触光学变形测量仪",1,"台","一、功能\n该设备是本科实验教学的基础光测设备，用于非接触测量物体的位移/应变。该设备基于数字图像相关法，不仅能够全场测量变形的分布形式，而且能够实时跟踪有限个点的位移/应变。该设备可作为视频引伸计配合万能试验机使用。\n二、主要技术指标：\n单次测量面积：10mm^2-1m^2\n图像分辨率：1600*1200像素\n图像测量精度：  0.05像素\n图像应变测量精度：10 微应变\n应变测量范围量程：0-500%应变\n精确的图像标定算法：张氏标定\n多尺寸图像标定板：按用户需求\n变形输出形式：弹性应变、工程应变、格林应变、对数应变等\n\n配件：标定板一套；紧凑拉伸试件，尺寸100mm*100mm，可产生二维面内变形，附带伸缩杆和磁性表座。\n三、售后服务\n1.保证能履行公司的相关承诺及长期的技术支持和售后服务；\n2.验收合格后自使用之日起，至少享有3年免费维修；\n3.培训：投标单位能提供系统培训。\n"]
["2","投影云纹三维轮廓测量仪",1,"台","一、功能\n采用基于多频相移条纹图的投影条纹技术实现对三维物体的表面轮廓测量。该方法通过投射不同频率的相移条纹图到被测物体表面，同时记录下这些变形条纹图，而后根据所得到位相信息，结合系统的标定参数，重建出物体的三维轮廓。\n二、主要技术指标\na) 测量距离，1.5m - 3.5m\nb) 测量范围，0.5m×0.5m1.5m×1.5m\nc) 测量精度，≤ 0.5mm\n三、售后服务\n1.保证能履行公司的相关承诺及长期的技术支持和售后服务；\n2.验收合格后自使用之日起，至少享有3年免费维修；\n3.培训：投标单位能提供系统培训。\n\n"]
["3","散斑干涉三维变形测量仪",1,"台","一、功能\n电子散斑干涉（ESPI）技术是一种非接触式的全场测量技术，具有通用性强、测量精度高等优点，能够直接应用于工程构件的现场测试，也可以实现实时测量及振动测量，测量精度可达波长甚至波长分数的量级，应用广泛，具有很好的发展前景，是现代光测力学的研究热点之一。将实时相移技术引入到一套电子散斑干涉三维变形测量系统，对被测物体进行水平面内位移、竖直面内位移和离面位移的精密测量。\n二、主要技术指标\n有效测量面积： 250×250 mm2\n激光器功率： 60 mW\n测量分辨率： 优于1/1000级条纹\n实时干涉条纹： 16帧/s\n实时相移条纹： 12帧/s\nCCD： C接口，信噪比56dB\n图像采集分辨率： 200万 像素\n\n配件：周边固支圆盘中心受法向载荷试件，直径50mm，复合刚体转动，可产生三维位移，附带伸缩杆和磁性基座\n三、售后服务\n1.保证能履行公司的相关承诺及长期的技术支持和售后服务；\n2.验收合格后自使用之日起，至少享有3年免费维修；\n3.培训：投标单位能提供系统培训。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}